[image: 44]О внесении изменений                 в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 31 июля 2024 г. 
№ 299-2024-01-05.С-589












В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, разделом III Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования в Пермском муниципальном округе Пермского края и внесения в них изменений, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 27 апреля 2023 г. № 162 
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского   муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299‑2024-01‑05.С‑589 (в редакции от 17 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-837), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края обеспечить размещение утвержденных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края в  федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.permokrug.ru).
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава муниципального округа                                                           О.Н. Андрианова






































Приложение
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от                               №


ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589


1. В пункте 2.1 раздела I в таблице 2 позицию:

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 жителей
	124

	
	
	Размеры земельных участков, кв.м на 1 обучающегося в зависимости от вместимости
	500 " 600 - 55
 600 " 800 - 45 
 800 " 1100 - 36 
1100 " 1500 - 23
1500 " 2000 - 18 
Св. 2000 - 16

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (в одну сторону), мин
	30



изложить в следующей редакции:

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 жителей
	124

	
	
	Размеры земельных участков, кв. м на 1 обучающегося в зависимости от вместимости
	Св. 510 до 660 – 35 м2 на одного обучающего
" 660 " 1000   – 28 "
" 1000 " 1500 – 24 "
" 1500             – 22 "


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (в одну сторону), мин
	30



2. таблицу 2 дополнить позицией:

	Примечание:
Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях.



3. в пункте 2.4 раздела I:
3.1. слова «Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов приведены в таблице 7.», таблицу 7 исключить;
3.2. слова «Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов приведены в таблице 8.», таблицу 8 исключить;
4. таблицу 11 пункта 2.7 раздела I изложить в следующей редакции:

	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Индивидуальные автостоянки для транспорта инвалидов
	Доля мест для транспорта инвалидов на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания, % машино-мест
	Не менее 10 (но не менее одного места)

	
	Специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания из расчета, % (мест)
	число мест на стоянке
	число специализированных мест

	
	
	до 100 включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	от 101 до 200 включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	
	от 201 до 500
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

	
	
	501 и более
	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500

	
	Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входа в жилые здания, м
	100

	
	Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входов в предприятие, организацию или учреждение, м
	50

	Общественные здания
	Места для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами
	Не менее 0,75% общей вместимости зала



5. В пункте 4.2 раздела II в таблице 17:
5.1. позицию

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения пермского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения Пермского края, утвержденными приказом Минстроя Пермского края от 04.05.2018 № СЭД-35-01-12-107, а также с учетом демографического анализа.
В Пермском муниципальном округе наблюдается недостаток мест в общеобразовательных организациях (5326 мест).
Показатель рассчитан по формуле Приложения 7 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
Qmin = N7-16 * k1 + N17-18 * k2
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;
N7-16 – численность детей в возрасте 7-16 лет;
k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят - 1,0;
N17-18 – численность детей в возрасте 17-18 лет;
k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят – 0,62
Qmin = 16766 * 1,0 + 2529 * 0,6 = 18283 человек
При пересчете на 1000 жителей получаем значение показателя равное 145 мест/1000 жителей.
В связи со снижением рождаемости в Российской Федерации и разработкой нормативов градостроительного проектирования на 20 лет предлагается показатель снизить до 124 мест на 1000 человек.
Размеры земельных участков применяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016), а именно:
600 " 800 - 45 
800 " 1100 – 36
1100 " 1500 - 23 
1500 " 2000 - 18 
Св. 2000 - 16



изложить в следующей редакции:

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения пермского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения Пермского края, утвержденными приказом Минстроя Пермского края от 04.05.2018 № СЭД-35-01-12-107, а также с учетом демографического анализа.
В Пермском муниципальном округе наблюдается недостаток мест в общеобразовательных организациях (5326 мест).
Показатель рассчитан по формуле Приложения 7 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
Qmin = N7-16 * k1 + N17-18 * k2
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;
N7-16 – численность детей в возрасте 7-16 лет;
k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят - 1,0;
N17-18 – численность детей в возрасте 17-18 лет;
k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят – 0,62
Qmin = 16766 * 1,0 + 2529 * 0,6 = 18283 человек
При пересчете на 1000 жителей получаем значение показателя равное 145 мест/1000 жителей.
В связи со снижением рождаемости в Российской Федерации и разработкой нормативов градостроительного проектирования на 20 лет предлагается показатель снизить до 124 мест на 1000 человек.
Размеры земельных участков применяются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016), а именно:
Св. 510 до 660 – 35 м2 на одного обучающего
" 660 " 1000   – 28 "
" 1000 " 1500 – 24 "
" 1500             – 22 "



5.2. позицию 

	Автомобильные дороги местного значения
	х
	Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения в соответствии с СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр, ГОСТ Р 52399-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования, утвержденный Приказом Росстандарта от 19.01.2022 № 27-ст.



[bookmark: _GoBack]исключить. 
image1.png
AIMHUHUCTPAIIUA
IHEPMCKOI'O MYHHUIIUITAJIBHOT'O OKPYTA IIEPMCKOI'O KPASL

HOCTAHOBJJEHHE

Ne





