[image: 44]Об утверждении изменений, которые вносятся в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского   муниципального округа Пермского края от         31 июля 2024 г. № 299-2024-01- 05.С-589











В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, разделом III Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования в Пермском муниципальном округе Пермского края и внесения в них изменений, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 27 апреля 2023 г. № 162 
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского   муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299‑2024-01‑05.С‑589 (в редакции постановления администрации Пермского   муниципального округа Пермского края от 17 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-837).
2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края обеспечить размещение утвержденных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.permokrug.ru).
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального округа                                                           О.Н. Андрианова





































УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от                     №


ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589


1. В разделе I:
1.1. в подразделе 1:
1.1.1. пункт 1.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения установлены региональными нормативами градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817.»;
1.1.2. абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Сельские населенные пункты в зависимости от общей численности постоянного населения подразделяют на категории в соответствии с таблицей 1.»;
1.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk155791091]Категории населенных пунктов
	Население, тыс. чел.

	Крупные
	Более 5

	Большие
	От 1 до 5 включительно

	Средние
	От 0,2 до 1 включительно

	Малые
	От 0,05 до 0,2 включительно

	Примечания
Отнесение к категориям населенных пунктов осуществляется в соответствии с демографическим прогнозом, выполненным в составе стратегии социально-экономического развития (при наличии), а при отсутствии таковой – в документах территориального планирования.


»
1.3. в подразделе 2: 
1.3.1. таблицу 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек
	Для пригородных населенных пунктов – 100
для удаленных населенных пунктов – 60

	
	
	Размер земельного участка при вместимости (количестве мест) дошкольных образовательных организаций, кв. м на одно место
	до 100 мест включительно – 44,
свыше 100 мест – 38;   в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность в сельских населенных пунктах пешеходной доступности, м
	До 1000

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек
	124

	
	
	Размер земельного участка при вместимости (количестве мест) полнокомплектной общеобразовательной организации, мест
	Свыше 170 до 550 включительно – 35 м2 на одно место,
свыше 550 до 1100 включительно – 28 кв. м на одно место,
свыше 1100 – 22 кв. м на одно место.
В сложных градостроительных условиях, в стесненных условиях застройки при дефиците площади земельного участка допускается размер земельного участка определять по заданию на проектирование 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность в сельских населенных пунктах пешеходной доступности, м
	До 1000

	Объекты организаций дополнительного образования детей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 1000 человек
	36

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественный транспорт), мин
	30

	Примечания
Размеры земельных участков дошкольных общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций допускается уменьшать, но не более чем на 20% поскольку Пермский муниципальный округ Пермского края относится к климатическому подрайону строительства IВ.
    При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах следует руководствоваться пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


»
1.3.2. таблицу 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	Объекты спорта, массового спорта и физической культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Единовременная пропускная способность, человек на 1000 человек
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (в одну сторону), мин
	60

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объектов на 100 тыс. чел.
	110

	
	
	Площадь, кв. м на 1000 чел.
	1565,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Пешеходная доступность, м
	1000

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объектов на 100 тыс. чел.
	59

	
	
	Площадь пола спортивного зала, кв. м на 1000 чел.
	280

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Примечания
1. Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
2. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением.


»
1.3.3. в таблице 4 пункта 2.3 позицию:
«
	Библиотеки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	однодворки
	нет

	
	
	
	малые
	библиотечный пункт (передвижная библиотека) при нахождении населенного пункта на расстоянии до 5 км. от административного центра.
филиал библиотеки при нахождения населенного пункта на расстоянии более 5 км. от административного центра 

	
	
	
	средние
	1 сельская библиотека на населенный пункт

	
	
	
	крупные и крупнейшие
	1 сельская библиотека с филиалами на населенный пункт
1 детская библиотека

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	60


»
	изложить в следующей редакции: 
«
	Библиотеки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	 для малых населенных пунктов
	1 библиотечный пункт (передвижная библиотека) при нахождении населенного пункта на расстоянии до 5 км от административного центра,
1 филиал библиотеки при нахождения населенного пункта на расстоянии более 5 км от административного центра 

	
	
	
	для средних населенных пунктов 
	1 сельская библиотека на населенный пункт

	
	
	
	для крупных населенных пунктов 
	1 сельская библиотека с филиалами на населенный пункт
1 детская библиотека

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	60


»
1.3.4. в пункте 2.4:
1.4.4.1. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 5
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	Объекты для хранения транспортных средств в жилой зоне
	Обеспеченность машино-местами для хранения автомобилей жителей многоквартирных домов, в том числе: 
	Минимально допустимое количество машино-мест для хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных домов, ед., в том числе:
	0,8 на квартиру*

	
	в границах земельных участков соответствующих многоквартирных домов
	в границах земельных участков соответствующих многоквартирных домов, ед.
	0,5 на квартиру

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности в улично-дорожной сети
	Пешеходная доступность, м
	800 – в зоне жилой застройки

	* В случае невозможности размещения машино-мест для хранения автомобилей жителей многоквартирных домов в границах земельных участков соответствующих многоквартирных домов в баланс обеспеченности машино-местами допускается включать показатель 0,5 ед. на квартиру в границах земельного участка соответствующего многоквартирного дома и 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ед. на квартиру допускается включать в стоянки автомобилей, парковки общего пользования в улично-дорожной сети в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории с указанием мест размещения парковок.
Примечания 
Допускается размещение мест для стоянки (хранения) индивидуального транспорта, в том числе транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, за пределами земельного участка жилой застройки на расстоянии пешеходной доступности 200 м при условии размещения площадок отдыха и соответствия пешеходных путей требованиям СП 59.13330.
При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды, СИМ) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;
· мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28;
· мопеды и – 0,1;
· велосипеды и СИМ – 1,0.


»
1.4.4.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Предельные значения расчетных показателей приобъектных стоянок легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями приложения И, таблица И.1 СП 42.13330.2026 и таблицы 6.»;
1.4.4.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«
Таблица 6
	Тип объекта
	Количество парковочных мест для автомобилей

	Общеобразовательные организации
	для учащихся:
2 машино-мест на 100 учащихся 

	
	для работающих:
25 машино-мест на 100 работающих, либо
2 машино-мест на 100 учащихся

	Дошкольные образовательные организации
	8 машино-мест на 100 воспитанников

	Примечания
В стесненных условиях, когда требуется уменьшение нормативной площади земельного участка под объекты образования, в т.ч. в случае необходимости изъятия земельных участков, допускается уменьшать количество машино-мест на приобъектных стоянках на 20 %.
Размещение стоянок автомобилей для зданий общеобразовательных организаций, зданий дошкольных образовательных организаций предусматривается на земельных участках общего пользования, расположенных на прилегающих к земельным участкам таких зданий с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».


»
1.4.4.4. таблицу 7 изложить в следующей редакции: 
«
Таблица 7
	Основные расчетные параметры
	Предельные значения расчетных показателей для автомобильных дорог

	
	III категории
	IV категории
	V категории

	Число полос движения
	2
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	4,5

	Расчетная скорость движения, км/ч
	100
	80
	50

	Ширина укрепленной части обочины, м
	1,5 в том числе краевой полосы у обочины 0,5
	1,0
	-

	Полная ширина обочины при отсутствии дорожных ограждений, м
	2,5
	2,00
	1,5


»
1.4.4.5. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 8
	Основные расчетные параметры
	Категория сельских улиц и дорог

	
	Основная улица сельского населенного пункта*
	Местная улица**
	Местная дорога***
	Проезд****

	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	2-4
	2
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	2,75
	4,5

	Расчетная скорость движения, км/ч
	60
	40
	30
	30

	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м
	220
	80
	40
	40

	Наибольший продольный уклон, ‰
	70
	80
	80
	80

	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
	1700
	600
	600
	600

	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
	600
	250
	200
	200

	Ширина пешеходной части тротуара, м
	1,5-2,25
	1,5
	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
	1,0
с одной стороны

	Ширина профиля, м*****
	15
	10
	9
	8

	* Основные улицы сельского населенного пункта – проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги.
** Местные улицы – обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами.
*** Местные дороги – обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории.
**** Проезды – обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки.
***** Минимальная ширина профиля без учета прокладки инженерных коммуникаций. При прокладке инженерных коммуникаций ширина профиля увеличивается с учетом минимальных расстояний по горизонтали (в свету) от подземных сетей инженерно-технического обеспечения и расстояний по горизонтали (в свету) между соседними подземными сетями инженерно-технического обеспечения, в соответствии с приложениями «Д», «Е» СП 42.13330.2026.
При заключении договора о комплексном развитии территории, а также в случае необходимости изъятия земельных участков для муниципальных нужд, возможно уменьшение ширины профиля при наличии обоснования, но не более, чем на 20 %.


»
1.4.5. таблицу 11 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 11 
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Индивидуальные автостоянки для транспорта инвалидов
	Доля мест для транспорта инвалидов на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания, % машино-мест
	Не менее 10 (но не менее одного места)

	
	Специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания из расчета, % (мест)
	число мест на стоянке
	число специализированных мест

	
	
	до 100 включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	от 101 до 200 включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	
	от 201 до 500
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

	
	
	501 и более
	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500

	
	Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входа в жилые здания, м
	100

	
	Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входов в предприятие, организацию или учреждение, м
	50

	Общественные здания
	Места для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами
	Не менее 0,75% общей вместимости зала


»
2. в разделе II «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
2.1. подраздел 3 дополнить абзацем пятнадцатым, таблицей 16-1, абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания: 
«Данные прогнозной численности детского населения до 2030 года включительно рассчитаны с учетом Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2024-2035 годы и приведены в таблице 16-1:
Таблица 16-1
	Показатель
	Год

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Общая численность населения, чел.
	129127
	132722
	136306
	139986
	143766
	147647

	Детское население от 7 до 17 лет, чел.
	22358
	22563
	23172
	23798
	24440
	25100

	Детское население от 1,5 до 7 лет для пригородных населенных пунктов, чел.
	12902
	13272
	13631
	13999
	14377
	14765

	Детское население от 1,5 до 7 лет для удаленных населенных пунктов, чел.
	7741
	7963
	8179
	8400
	8626
	8859


В соответствии с частью 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты в области здравоохранения содержатся в схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися, в том числе к области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пермского края объектами здравоохранения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пермского края принимаются в соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения».
2.2. в подразделе 4:
2.2.1. в таблице 17 пункта 4.2
2.2.1.1. позицию:
«
	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения пермского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения Пермского края, утвержденными приказом Минстроя Пермского края от 04.05.2018 № СЭД-35-01-12-107.
В муниципальном округе наблюдается недостаток мест в дошкольных образовательных организациях (4030 мест с учетом очереди).
Показатель рассчитан по формуле Приложения 7 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
Qmin = N3-7 * k1 + N0-3 * k2
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;
N3-7 – численность детей в возрасте 3-7 лет;
k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Принят – 0,751 и 1,008 для пригородных и удаленных населенных пунктов соответственно;
N0-3 – численность детей в возрасте 0-3 года;
k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Принят – 0,211 и 0,608 для пригородных и удаленных населенных пунктов соответственно.
Для пригородных населенных пунктов:
Qmin = 6647 * 0,751 + 4096 * 0,211 = 5856 человек
Для отдаленных населенных пунктов:
Qmin = 6647 * 1,008 + 4096 * 0,608 = 9191 человек
При пересчете на 1000 жителей принимаем значение показателя равное 60 мест/1000 жителей для удаленных населенных пунктов и 100 мест/1000 жителей для пригородных населенных пунктов.
Размеры земельных участков считаем целесообразным принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а именно:
До 100 мест – 44 кв.м./место
Свыше 100 – 38 кв.м./место

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр


»
изложить в следующей редакции: 
«

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. 
По данным статистики численность населения Пермского муниципального округа за 2025 г. составляет 129127 человек, численность детского населения дошкольного возраста – 12 902 чел., из них численность воспитанников в детских садах на 01 июня 2026 г. – 9 075 чел., численность детей, стоящих в очереди для получения детского сада – 3 827 чел. Последние 3 года численность детей дошкольного возраста остается стабильной. 
В действующей методике расчета учитываются дети дошкольного возраста с 3 лет. Считаем необходимым при расчете использовать более ранний возраст, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что дети с 2 месяцев имеют право на зачисление в дошкольные образовательные организации. Поэтому при расчете взята численность детей, зачисленных в детские сады, а также все, стоящие на очереди.
Формула для расчета:
D = P / N x 1000 
где D – показатель обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями, 
P – прогнозируемая численность детей дошкольного возраста (посещающих детский сад и стоящих в очереди),                                                N – прогнозируемая общая численность населения Пермского муниципального округа,
Для пригородных населенных пунктов:
D = 12 902 / 129 127 x 1000 = 99,92 человек
Для отдаленных населенных пунктов:
D = 7 741 / 129 127 x 1000 = 59,95 человек
При пересчете на 1000 человек значение показателя 100 мест для пригородных населенных пунктов и 60 мест для удаленных населенных пунктов.
С учетом анализа объектов дошкольных общеобразовательных организаций на территории Пермского муниципального округа Пермского края принято минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в дошкольных общеобразовательных организациях сохранить до 2030 г. – 100 для пригородных населенных пунктов, 60 для удаленных населенных пунктов.**
Размеры земельных участков приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), утвержденным приказом Минстроя России от 11.06.2026 г. № 368/пр (далее – СП 42.13330.2026), а именно:
До 100 мест – 44 кв. м/место
Свыше 100 – 38 кв. м/место

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2026 – до 1000 м для сельских населенных пунктов

	** Справочно
Наиболее проблемные территории: Култаевское, Кондратовское, Фроловское территориальные управления, где потребность в дошкольных организациях особенно актуальна.
	
	Население всего
	Количество детей дошкольного возраста (с учетом стоящих в очереди на получения места в детских садах)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности (расчёт по формуле)

	Култаевское ТУ (МАДОУ «Култаевский детский сад «Егоза», МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик»,
МАДОУ «Савинский детский сад «Мечтатели» (корпус в башкултаево))
	21000
	2528
	120,4

	Кондратовское ТУ (МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки», МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки», МАДОУ «Кондратовский детский сад «Мыслители»)
	14799 (данные ТУ 2023 г.)
	2736
	184,9

	Фроловское ТУ (МАДОУ «Фроловский детский сад «Галактика», МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»)
	14056
	1959
	139,4






2.2.1.2. позицию:
«
	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения Пермского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения Пермского края, утвержденными приказом Минстроя Пермского края от 04.05.2018 № СЭД-35-01-12-107, а также с учетом демографического анализа.
В Пермском муниципальном округе наблюдается недостаток мест в общеобразовательных организациях (5326 мест).
Показатель рассчитан по формуле Приложения 7 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
Qmin = N7-16 * k1 + N17-18 * k2
где:
Qmin – общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;
N7-16 – численность детей в возрасте 7-16 лет;
k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят - 1,0;
N17-18 – численность детей в возрасте 17-18 лет;
k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Принят – 0,62
Qmin = 16766 * 1,0 + 2529 * 0,6 = 18283 человек
При пересчете на 1000 жителей получаем значение показателя равное 145 мест/1000 жителей.
В связи со снижением рождаемости в Российской Федерации и разработкой нормативов градостроительного проектирования на 20 лет предлагается показатель снизить до 124 мест на 1000 человек.
Размеры земельных участков применяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016), а именно:
600 " 800 - 45 
800 " 1100 – 36
1100 " 1500 - 23 
1500 " 2000 - 18 
Св. 2000 - 16


»
изложить в следующей редакции:
«
	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Данный показатель принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
По данным статистики численность населения Пермского муниципального округа за 2025 год составляет 129127 человек, численность детского населения от 7 до 17 лет – 23553 чел., численность обучающихся учреждений общего образования на 01 сентября 2025 г. – 22358 чел. Ежегодное увеличение количества учащихся в школах – примерно на 1000 чел. 
В соответствии с методикой расчёта учитывается возможность обучения во вторую смену (в среднем 25%) и количество обучающихся, продолживших обучение в 10-11 классах после основной школы – примерно 45%.
Для расчета применена формула:
O = Kmin / N x 1000,
О – показатель обеспеченности населения Пермского МО общеобразовательными организациями, 
Kmin – общее минимальное количество мест в общеобразовательной организации, определяемое как: 
Kmin = N7-17 x k , 
где N7-17 – общая прогнозируемая численность населения в возрасте 7 – 17 лет, 
k – коэффициент обучающихся в общеобразовательной организации в одну смену, составляющий 0,75.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами, число мест в расчёте на 1000 человек постоянного населения составляет 126,89*.
С учетом анализа объектов общеобразовательных организаций на территории Пермского муниципального округа Пермского края принято минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях сохранить до 2030 г. – 124. 
Размеры земельных участков применяются в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2026, а именно: 
свыше 170 мест до 550 мест включительно – 35 м2 на одно место,
свыше 550 до 1100 включительно – 28 кв. м на одно место,
свыше 1100 – 22 кв. м на одно место.

	* Справочно
Наиболее проблемные территории: Култаевское, Кондратовское, Фроловское территориальные управления, где потребность в дополнительных местах общего образования особенно актуальна.
	
	Население всего, человек
	От 7 до 17 лет, человек (минус СПО, минус 2-я смена)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 

	Култаевское ТУ (МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция», МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»)
	21000
	3382
	161,07

	Кондратовское ТУ (МАОУ «Кондратовская средняя школа «Патриот», МАОУ «Култаевская средняя школа «Сфера»)
	14799 (данные ТУ 2023 г.)
	2465
	166,5

	Фроловское ТУ (МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера»
	14056
	3013
	214,3





»
2.2.1.3. позицию: 
«
	Объекты спорта закрытого типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная обеспеченность населения спортивными залами общего пользования: 60-80 кв. м общей площади пола на 1 тыс. чел.
Существующая обеспеченность населения Пермского муниципального округа спортивными залами:
18543,02 / 128215 * 1000 = 145 кв.м./1000 человек
Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района установлены следующие стандарты размещения объектов физической культуры и спорта: для малых н.п. - спортивный зал площадью 350 кв.м. ( 3500 кв. м на 10000 жителей), для средних н.п. - универсальный спортивный зал площадью 1050 кв. м. (3500 кв. м. на 10000 жителей), для крупных н.п. - ФОК площадью 1750 кв.м. (3500 кв.м. на 10000 жителей), для крупнейших н.п. - дом спорта и (или) универсальные спортивные залы общей площадью -3500 кв.м.
В целях улучшения социально-экономического положения муниципального образования, а также достижения показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района, местными нормативами градостроительного проектирования предполагается увеличение существующего показателя обеспеченности объектами спорта закрытого типа в 2,41 раз:
145 * 2,4 = 350 кв.м./1000 человек

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят в соответствии с таблицей Д.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2016  № 1034/пр


»
изложить в следующей редакции: 

	Объекты спорта, массового спорта и физической культуры 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с пунктом 57 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 единовременная пропускная способность – 122 чел. на 1000 чел.


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят 60 мин транспортной доступности общественным транспортом, исходя из условий обеспеченности в Пермском муниципальном округе  

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 нормативная потребность в объектах принята 110 объектов на 100 тыс. чел.; исходя из площади объектов - 1565,3 м2 на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 территориальная доступность составляет 1000 м пешеходной доступности.

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 нормативная потребность в объектах принята 59 объектов на 100 тыс. чел.; по площади пола спортивного зала – 280 кв. м на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 территориальная доступность составляет 1000 м пешеходной доступности


»
2.2.1.4. позицию:
«
	Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения

	Объекты для хранения транспортных средств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk158393415]Обеспеченность объектами хранения для легковых автомобилей в жилой зоне нормирована в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2022 № АК-292-р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования», с учетом СП 42.13330.2016.
Нормативное количество машино-мест на квартиру – 1,0.
Из расчета проживания в одной квартире в среднем 3 человека, принимается нормативное количество машино-мест на человека – 0,32.
Следует, что нормативное количество машино-мест на 1000 человек:
0,32 * 1000 = 320
Проектом предусмотрен показатель обеспеченности населения местами хранения личного автотранспорта на 1000 человек – 320 машино-мест.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	Автомобильные дороги местного значения
	х
	Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения в соответствии с СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр, ГОСТ Р 52399-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования, утвержденный Приказом Росстандарта от 19.01.2022 № 27-ст.


»
изложить в следующей редакции:
«
	Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения

	Объекты для хранения транспортных средств в жилой зоне
	Обеспеченность машино-местами для хранения автомобилей жителей многоквартирных домов
	Обеспеченность объектами хранения для легковых автомобилей в жилой зоне нормирована в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края.
Предельные значения расчетных показателей приобъектных стоянок легковых автомобилей для общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций приняты руководствуясь приложением Е, таблица Е.1 СП 531.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения», утвержденный приказом Минстроя России от 18.01.2024 № 25/пр, с учетом особенности фактического положения на территории Пермского муниципального округа Пермского края.
Территория Пермского муниципального округа относится к сельской местности, где жителям ежедневно необходимо преодолевать значительные расстояния с целью удовлетворения базовых потребностей, в частности, подвоз детей к детским садам и школам, в отличие от городской местности, где указанные социальные объекты расположены в шаговой доступности.
В соответствии с анализом территории Пермского муниципального округа, проведенного в рамках разработки генерального плана Пермского муниципального округа выявлено, что Пермский муниципальный округ является территорией с высокой степенью пространственной неоднородности. Его специфика определяется сочетанием крупного регионального центра (г. Пермь) и значительного количества сельских населённых пунктов, удалённых от города на расстояние от 10 до 50 км. Такая планировочная структура формирует особый тип транспортного спроса: наряду с поездками в г. Пермь (работа, учеба, доступ к услугам областного уровня) возникает значительная потребность в локальных перемещениях внутри округа – к школам, поликлиникам, многофункциональным центрам, административным объектам.
Сложившаяся в настоящее время система перевозок в значительной степени ориентирована на межмуниципальные маршруты, исходящие из г. Пермь. Их трассировка носит радиальный характер: маршруты обеспечивают вывоз пассажиров в город и возврат обратно, тогда как горизонтальные, внутрирайонные связи остаются недостаточно развитыми. При этом пассажирские перевозки в пределах округа фактически становятся зависимыми от регулярности движения межмуниципального транспорта, что снижает устойчивость транспортной системы в целом.
По результатам ГИС-анализа выявлено 112 населённых пунктов, которые находятся за переделами зон нормативной транспортной доступности в рамках действующей маршрутной сети. Это, как правило, населенные пункты со средней численностью населения порядка 50 человек. Такие территории наиболее уязвимы с социальной точки зрения: они характеризуются высокой долей дошкольников, школьников, зависящих от регулярных перевозок.
На маршрутах регулярных перевозок, пассажиропоток в часы пик (7.00-8.30 ч., 17.00-19.00 ч.) превышает вместимость транспорта, в связи с чем, транспортные средства переполнены и опасны для подвоза детей, в частности дошкольников.
Необеспеченность 112 населённых пунктов, которые находятся за переделами зон нормативной транспортной доступности в рамках действующей маршрутной сети; необеспеченность горизонтальными, внутрирайонными связями; зависимость пассажирских перевозок в пределах округа от регулярности движения межмуниципального транспорта; переполненность транспортных средств в часы пик; неполный спектр образовательных услуг в детских дошкольных учреждениях (например, отсутствуют группы ясельного возраста, что дает предпосылки к зачислению детей в детские дошкольные учреждения, расположенные в других населенных пунктах), вынуждают работающих родителей осуществлять подвоз детей в детские сады и школы перед поездкой на работу в г. Пермь (более 70 % работающих родителей) на личном транспорте, что требует выделение достаточного количества приобъектных стоянок для высадки/посадки детей. Минимальное количество машино-мест для объектов образования принято на основе расчетов* от максимального количества детей и сотрудников.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Данный показатель принят в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», пунктом 8.113 СП 42.13330.2026 – не более 800 м для зоны жилой застройки.

	Автомобильные дороги местного значения
	х
	Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения в соответствии с СП 42.13330.2026, СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СниП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр.

	* Расчет для детских дошкольных учреждений (далее – ДДУ).
Расчет произведен на максимальное количество детей, принятых в ДДУ.
Согласно технической документации, ДДУ рассчитывается на определенное количество мест – основной типовой проект в Пермском муниципальном округе – 350 мест (данный типовой проект принят для обоснования расчета), однако, фактически комплектация в ДДУ производится на 30 % больше нормативной, что составляет 455 детей.
С учетом вышеуказанных проблем транспортной доступности около 50 % родителей осуществляют подвоз детей на личном автомобиле, что составляет 228 автомобилей.
Согласно графику предоставления образовательных услуг в ДДУ приём детей осуществляется с 7.00 до 8.00 ч.
Так, за 1 час приёма детей, через приобъектную автостоянку пройдёт трафик в 228 автомобилей.
Остановка каждого автомобиля производится в среднем 7 мин. для доставки ребенка в группу.
Одно машино-место за 1 час имеет парковочный трафик – 8,6 автомобилей, следовательно, вместимость парковки составит 27 машино-мест (228 чел. /8,6 машин). Полученные парковочные места также будут использоваться сотрудниками учреждения и обслуживающими организациями.
Для выделения нормативной части расчета, предлагается произвести его привязку к количеству парковочных мест на 100 детей.
Так, для дошкольного учреждения на 350 мест требуется 27 машино-мест.
При выделении расчетной части исходя из количества машино-мест на 100 детей следует: 27/ (350/100) = 7,7 машино-мест на 100 детей. Принятый норматив составляет 8 машино-мест на 100 детей.
         Расчет для общеобразовательных учреждений.
Расчет произведен на максимальное количество детей, согласно технической документации. В данном обосновании предусмотрен расчет на типовую школу на 1100 мест.
При обучении детей в 2 смены, потребность в парковочных местах не изменится, т.к. процесс обучения не пересекается.
Отличие приобъектных стоянок для школ отличается от стоянок для ДДУ, в части отсутствием необходимости доставки детей до класса, в связи с чем, трафик 1 парковочного места будет в разы выше, чем у парковочного места в ДДУ.
Подвоз детей в школу производится в период 60 минут до начала образовательного процесса.
Для высадки ребенка из автомобиля требуется около 1 минуты, что позволяет сделать вывод о том, что у 1 парковочного места трафик 60 автомобилей.
Так, вместимость приобъектной стоянки составит 1100 чел. /60 автомобилей = 18 машино-мест. В эту же вместимость входят машино-места для родителей первоклассников, которые тратят время также на сопровождение детей до школы и тратится больше времени на парковку.
Также в приобъектную стоянку входят машино-места для сотрудников, в связи с тем, что около 50% педагогического состава (в частности профильного) вынуждены передвигаться на личном автотранспорте. Исходя из данных о педагогическом составе, общий штат составляет в среднем 80 единиц. Предположительно 40 человек педагогического состава приезжают на личном автомобиле, из которых 50 % приезжают самостоятельно с необходимостью использования парковки, что составит 20 машино-мест.
Исходя из расчета, на школу в 1100 мест требуется 38 машино-мест (для родителей и для сотрудников).
При выделении расчетной части мест для родителей, исходя из количества машино-мест на 100 учащихся следует: 18/ (1100/100) = 1,6 машино-мест на 100 учащихся. Указанное значение округляется до целого числа и принимается 2 машино-мест на 100 учащихся.
При выделении расчетной части мест для сотрудников, исходя из количества ммашино-мест на 100 сотрудников следует (20 машино-мест*100)/80 = 25 машино-мест на 100 сотрудников, либо, в случае отсутствия информации о количестве сотрудников, показатель привязывается к вместимости школы: расчет мест для сотрудников, исходя из количества машино-мест на 100 учащихся составит: 20/ (1100/100) = 1,8 машино-мест на 100 учащихся. Указанное значение округляется до целого числа и принимается 2 машино-мест на 100 учащихся.


»
2.2.2. абзац третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Сельские населенные пункты классифицируются в зависимости от их размеров (численности населения) и выполняемых функций. По размерам выделяют категории сельских населенных пунктов в соответствии с таблицей 5.1 пункта 5.1 подраздела 5 СП 42.13330.2026.»;
2.2.3. таблицу 18 пункта 4.3. признать утратившей силу.
[bookmark: _GoBack]
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