**Рекомендации по предотвращению несчастных случаев**

**на производстве работодателям Пермского края**

(во исполнение пункта 1.1 Решения Совета по условиям и охране труда
в Пермском крае № 1 от 26.08.2025 г.)

За 9 месяцев 2025 года в организациях Пермском крае произошло
65 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, включая
43 тяжелых несчастных случая, 13 несчастных случаев со смертельным исходом, 9 групповых несчастных случаев, в которых погибло 8 работников.

В большей части несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями работники получали травмы в результате:

- падения при разности уровней высот — 37 %;

- воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. - 26 %;

- падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и пр. - 13 %.

Среди основных причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями выделяются:

- нарушение технологического процесса – 22 %;

- неудовлетворительная организация производства работ – 22 %;

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 11 %.

Отмечаются также факты неприменения работниками средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда и эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования.

Из несчастных случаев, происшедших по причине нарушения технологического процесса, преобладают несчастные случаи, происшедшими в следствии:

- неисполнения требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов оборудования;

- неправильной эксплуатации оборудования, инструмента.

Из несчастных случаев, происшедших по причине неудовлетворительной организации производства работ, преобладают несчастные случаи, происшедшими в следствии:

- необеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда;

- необеспеченности работников необходимым технологическим
и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями
и другим.

Таким образом, в структуре несчастных случаев на производстве преобладают несчастные случаи, обусловленные причинами организационного характера.

 **С учетом вышеизложенного, работодателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края, с целью профилактики и предотвращения несчастных случаев на производстве, рекомендуется:**

 1. Обеспечить прием на работу и оформление трудовых отношений
с работниками (работающими) в соответствии с трудовым законодательством (путем заключения трудовых договоров в письменной форме).

2. Обеспечить проведение анализа и актуализации Систем управления охраной труда (процедур по содержанию оборудования и механизмов, порядка выполнения работ с повышенной опасностью, должностных инструкций и т.д.)
на соответствие действующим государственным требованиям по охране труда.

3. Провести оценку и, при необходимости, доработку технологической документации, технологических карт производственных процессов на предмет включения в них исчерпывающих требований охраны труда, обеспечивающих безопасное производство работ.

4. Обеспечить четкое распределение обязанностей между руководителями структурных подразделений и непосредственными руководителями работ
по обеспечению контроля за соблюдением работниками технологической дисциплины на производстве и выполнением работ, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности труда, надлежащей организацией производства работ, организацией рабочих мест, производственных площадок, территорий, проведением инструктажей, а также за соблюдением работниками требований безопасности, правил и инструкций по охране труда на всех стадиях организации и выполнения работ.

5. Предусмотреть в рамках системы управления охраной труда мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев
на производстве, вызванные небезопасным поведением и действиями персонала.

6. Обеспечить выполнение работ с неукоснительным соблюдением требований отраслевых и межотраслевых нормативных правовых актов по охране труда, а также требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

7. Предусмотреть оснащение машин, механизмов, производственного оборудования, являющегося источниками травмоопасности, защитными ограждениями и блокировками, исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов.

8. Обеспечить применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми
в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке.

9. Заблаговременно разрабатывать меры, направленные на обеспечение безопасных условий и охраны труда, определение профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест.

10. Регулярно вести разъяснительную работу среди работников
об опасностях на рабочих местах, их последствиях, в случаях несоблюдения требований охраны труда и ответственности работников за несоблюдение данных требований.

11. На всех уровнях управления производственной деятельностью осуществлять периодическое проведение проверок рабочих мест сотрудников
на предмет соответствия требованиям охраны труда.

12. В целях контроля за безопасным производством работ развивать практику применения приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.

13. Осуществлять подробный разбор обстоятельств и причин каждого случая травмирования, в том числе не приведших к временной нетрудоспособности (микротравмы), с разработкой мероприятий
по предотвращению случаев травматизма и доведением информации до сведения работников.

14. Укомплектовать службы охраны труда с учетом «Рекомендаций
по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда», утвержденных Приказом Минтруда России
от 31.01.2022 № 37.

15. Обеспечить создание и функционирование кабинетов охраны труда, укомплектованных плакатами по охране труда и промышленной безопасности, наглядными пособиями, макетами, экспонатами, видеофильмами, а в каждом подразделении наличие уголков по охране труда.

 16. Обеспечить выполнение обязательств п. 4.3.9.1. раздела IV «Охрана
и условия труда, экологическая безопасность» Трехстороннего соглашения
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пермском крае
по созданию на предприятиях здравпунктов (медицинских пунктов
на предприятиях с численностью работающих от 50 до 300 человек; фельдшерских здравпунктов - на предприятиях с численностью работающих более 300 человек).

 17. Разработать и внедрить действенные меры поощрения работников
за достижения в области охраны труда, отсутствие нарушений требований охраны труда, случаев производственного травматизма.

 18. Обеспечить регулярное проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с требованиями Федерального закона № 125-ФЗ от 31.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда». При создании новых рабочих мест обеспечить проведение специальной оценки условий труда
в течение года со дня ввода в эксплуатацию новых рабочих мест.

 19. Своевременно производить уборку территории предприятия, тротуаров, пешеходных дорожек от снега и льда, обработку скользких поверхностей на пути передвижения людей противоскользящими материалами.

20. В случае регулярного (не реже одного раза в год) заключения договора подряда, обеспечить разработку и утверждение распорядительным документом работодателя положения о допуске подрядных организаций к производству работ на территории работодателя, в котором отразить необходимый перечень документов, представляемых перед допуском к работам и правила организации таких работ.

21. При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), перед началом производства работ (оказания услуг) в обязательном порядке согласовывать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории, с использованием «Примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», утвержденного Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.

22. При происшествии с работниками предприятия на территории Пермского края несчастного случая на производстве с тяжелыми последствиями (группового, смертельного или с тяжелым исходом) обеспечить направление
в течение суток извещения по установленной форме в органы и организации, предусмотренные статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе в Министерство труда и социального развития Пермского края (info@social.permkrai.ru).

23. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве, предусмотренных актами расследования несчастных случаев на производстве, и причин получения работниками микроповреждений.

24. Работодателям, у которых в текущем году произошли несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе групповые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие не по вине третьих лиц, в постоянном режиме:

- принимать меры и эффективно реализовывать мероприятия, направленные на профилактику производственного травматизма;

- обеспечивать качество организации обучения работников безопасным приемам и методам выполнения работ;

- усилить контроль за соблюдением работниками, включая руководителей всех уровней и непосредственных исполнителей работ, требований охраны труда при организации и осуществлении технологических процессов.

 25. Периодически проходить самопроверку с использованием проверочных листов, утвержденных приказом Роструда от 01.02.2022 № 20. В случае выявления при самопроверке несоответствий обязательным требованиям трудового законодательства, принимать своевременные меры
по их устранению и недопущению в дальнейшем.

26. **С целью предотвращения несчастных случаев в следствии падения работников с высоты обеспечивать выполнение мероприятий, отраженных
в Решении Совета № 3 от 09.06.2025 г. «О безопасности работ на высоте», размещенном на сайте Министерства труда и социального развития Пермского края, в том числе обеспечить:**

- выполнение работ на высоте в соответствии с требованиями «Правил
по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее – Правила);

- выполнение работ на высоте только после ограждения опасных зон
и использования дополнительных мер, предотвращающих падение сотрудников
при выполнении работ на высоте.

- проведение оценки профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ
на высоте, указанной в пункте 3 Правил;

- контроль со стороны должностных лиц за безопасностью выполнения работниками работ на высоте;

- допуск к работе на высоте только после проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- проведение обучения персонала правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также контроль за их применением;

- прохождение работниками, выполняющими работы на высоте, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, в том числе в центре профпатологии 1 раз в пять лет;

- допуск к работе на высоте только работников, имеющих квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении)
и (или) о квалификации;

- применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах на высоте;

- применение исправных инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин
или механизмов;

- наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений
 при выполнении работ на высоте.

- информирование работников о существующих рисках падения
с высоты при проведении данных видов работ, а также защитных мерах, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве;

- проведение внеплановых инструктажей с работниками при выявлении нарушений требований безопасности при работе на высоте.

27. **В целях предупреждения производственного травматизма
при работах в колодцах, коллекторах, резервуарах, траншеях, котлованах
и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах (далее — ОЗП) обеспечить:**

- выполнение требований безопасности при проведении работ в ОЗП
в соответствии с Правилами по охране труда при работе в ограниченных
и замкнутых пространствах, утвержденных Приказом Минтруда России
от 15.12.2020 № 902н, Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н
и на опасных производственных объектах в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности;

- организовать проведение внеплановых и (или) целевых инструктажей
по безопасному выполнению работ в ОЗП;

- проведение работ по выявлению опасностей на рабочих местах и принятию мер по их исключению либо недопущению или снижению профессиональных рисков в ОЗП, поддержанию их на приемлемом уровне (организация работ
по наряду-допуску, защита временем, применение специализированных машин или механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты);

- анализ параметров рабочей среды до начала работ в ОЗП и постоянный
или периодический во время проведения работ в ОЗП контроль параметров рабочей среды внутри ОЗП, ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной (в том числе вентиляция ОЗП) и индивидуальной защиты; контроль исправности средств измерений (сигнализации) и средств связи, в том числе:

а) обоснованный выбор, выдачу (обеспеченность) и использование средств измерений и сигнализации о недостатке кислорода и (или) загазованности воздуха, средств связи, средств коллективной и индивидуальной защиты, средств блокировки и ограждения, предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

б) соблюдение указаний маркировки и эксплуатационной документации средств измерений (сигнализации), связи, коллективной и индивидуальной защиты;

в) обслуживание и периодические проверки средств измерений (сигнализации), связи, коллективной и индивидуальной защиты, в соответствии
с указаниями в эксплуатационной документации производителя;

- организацию до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

1) допускаемых к работам в ОЗП впервые;

2) переводимых с других работ, если указанные работники ранее
не проходили соответствующего обучения;

3) имеющих перерыв в работе в ОЗП более одного года;

- контроль за применением работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты, а также недопущение к работе лиц, не обеспеченных данными средствами в установленном порядке и не прошедших обучение безопасным приемам и методам труда;

- контроль за соблюдением требований охраны труда, трудовой
и производственной дисциплины, технологического процесса, исправностью применяемого оборудования, безопасной организацией производства работ
при проведении работ в ОЗП.

- при проведении работ в траншеях, котлованах и иных земляных выемках устройство откосов выемок с учетом углов естественного откоса грунта,
при необходимости укрепление стенок выемок, установку техники, расположение иного оборудования и складирование материалов за пределами призмы естественного обрушения грунта.