

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 1.1.1**

**о наличии актов промывок теплопотребляющих установок**

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- в зоне действия систем теплоснабжения № 55, 65, ЕТО - МУП «Городские Коммунальные Системы»

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена промывка теплопотребляющих установок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что требование п. 11.5.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия акта промывки теплопотребляющей установки **Кпромыв определяется равным 1.**

2. Не проведена промывка теплопотребляющих установок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что требование п. 11.5.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия акта промывки теплопотребляющей установки **Кпромыв определяется равным 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.**

Приложение:

1. Акты промывки – 3 шт.

**Директор**

**ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» В.В. Мирный**

**м.п.**

**Директор**

**МУП «Городские Коммунальные Системы» В.В. Петров**

**м.п.**