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Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала призывают дачников соблюдать правила электробезопасности
Летние дни многие из нас проводят на дачах, посвящая свободное время активной деятельности на природе.  При этом люди часто забывают о правилах электробезопасности, пренебрегая которыми человек может попасть под сильнейший удар током, погибнуть или получить тяжелые травмы.
· Важно соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут проходить неподалеку от дачных строений, загородных домов и участков, садов и огородов. 
! Охранные зоны ЛЭП - это расстояния от крайних проводов по обе стороны от опор. Для воздушных линий разного напряжения охранная зона составляет: 
· 
· 0,4 кВ – 2 метра;
· 6 - 10 кВ - 10 метров, 
· 35 кВ - 15 метров, 
· 110 кВ - 20 метров, 
· 220 кВ – 25 метров, 
· 500 кВ - 30 метров. 

· Для кабельных линий - 1 метр.
В охранной зоне ЛЭП запрещено:
·  строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ вблизи ЛЭП обязательно должно быть согласовано с собственником линии.
· сажать, вырубать деревья и кустарники, поливать из шлангов зеленые насаждения.
· устраивать спортивные и игровые площадки, рыбачить, разводить костры, запускать воздушных змеев, влезать на крыши домов и строений.
! Главная ошибка многих владельцев загородных домов – ремонт фасада или кровли дома без отключения электроснабжения. 
! Кроме того, не используйте самодельные электронагревательные приборы; следите за целостностью изоляции электропроводов и кабелей; используйте исправные розетки и коммутационные аппараты; ставьте электроплитки и электрочайники на подставки из негорючих материалов.
Если рядом с вами случилась беда – позвоните в экстренную службу по телефону 112! Берегите свою жизнь!
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